Hur gör jag en manuell avfrostning på en frys med eller utan No Frost-funktion?
Många frysar är utrustade med en automatisk avfrostningsfunktion som motverkar isbildning inuti frysen. Trots No Frost-funktionen kan det i vissa fall bli en överdriven isbildning som frysen inte klarar av att avfrosta själv. I dessa fall kan du behöva göra en manuell avfrostning. 
Såhär gör du en manuell avfrostning:
Ta bort alla livsmedelsprodukter som finns i produkten.
Stäng av frysen.
Dra fram frysen och skydda golvet med en skiva eller handduk som du inte är rädd om (var försiktig så att golvet inte skadas).
Håll koll så att behållaren vid kompressorn inte svämmar över eller flytta frysen till ett ställe där golvet tål väta.
Låt dörren vara öppen i minst 24 timmar.
På baksidan av produkten vid kompressorn finns en behållare. Det finns risk att den  svämmar över så den behöver man ha koll så att den inte svämmar under processen och töm den vid behov samt när avfrostningen är avslutad. 
Sätt tillbaka frysen på sin plats, sätt i kontakt och starta upp frysen (var försiktig så att du inte skadar golvet vi detta moment).
Håll koll så att inte vatten svämmar över under avfrostningsperioden. Isen finns i dolda utrymmen bakom den inre väggen, i det utrymme där kylning och avfrostning sker. Det kan rinna större eller mindre mängder vatten ur skåpet, beroende på mängden is i skåpets dolda utrymmen.

Måste frysen avfrostas i 24 timmar?
För att frysen ska hinna både töa ner all is och framför allt hinna torka upp krävs det att frysen är avstängd i minst 24 timmar. Vid för tidig start kan det finnas vatten eller fukt kvar vilket bildar is direkt när du startar frysen igen. Detta gör att problemet kommer tillbaka efter bara några veckor och du behöver göra avfrostningsprocessen på nytt.

Varför måste jag i vissa fall göra en manuell avfrostning på mitt frysskåp med No Frost-funktion?
Trots No Frost-funktionen kan det i vissa fall bli en överdriven isbildning som frysen inte själv kan hantera. Detta kan bero på flera olika anledningar, till exempelvis att dörren glömts öppen vid något tillfälle, att installationen inte är korrekt utförd eller att läckageskyddet blockerar ventilationen. De två sistnämnda orsakerna förekommer oftast på de integrerade modellerna.

Manuell avfrostning kan också hjälpa till att lösa andra fel så som ljudrelaterade problem eller om produkten inte kyler eller kan hålla kylan.

Observera att har en avfostning gjorts så behöver man först konstatera att felet inte avhjälptes innan en felanmälan skickas till en servicepartner.  Risken finns annars att kunden får betala för servicebesöket då inget fel på produkten kan hittas.