Hur åtgärdar jag en tvättmaskin som inte fylls med vatten?
Se till att apparaten är ansluten till fungerande vattentillförsel. Om tvättmaskinen fortfarande inte fungerar ser du efter om något av följande löser problemet. 
Kontrollera om matarslangen är böjd eller igensatt
Matarslangen eller inloppsslangen mellan maskinen och vattentillförseln får inte vara böjd eller igensatt. Avlägsna hindret eller räta ut den vid behov. Byt läckande, punkterade eller rostiga slangar.
Se efter om filtren i vattenintaget är smutsiga eller igensatta
Kontrollera filtren för vattenintag på baksidan av tvättmaskinen. Det finns totalt två – en där vattentillförseln och matarslangen möts och en där slangen går in i tvättmaskinen. Dessa filter kan behöva rengöras eftersom de med tiden samlar upp smuts och främmande föremål.
Stäng av kranarna och ta bort muttrarna från matarslangen. Ta ut filtren och rengör dem med en borste. Om de är mycket smutsiga använder du en tång för att ta bort filtren tillsammans med packningarna och rengör dem noggrant under rinnande vatten. Sätt försiktigt tillbaka dem och dra åt muttrarna för hand.
Kontrollera att luckan är ordentligt stängd
Om tvättmaskinen känner av att luckan är öppen fylls den inte med vatten. Se till att luckan är ordentligt stängd. Ta bort föremål som fastnat i luckan och stäng den tills du hör ett låsljud.
Det kan vara ett tekniskt problem
Om problemet kvarstår kan det ha uppstått ett tekniskt problem med tvättmaskinen. Om du misstänker att så är fallet kontaktar du en auktoriserad servicetekniker.