Hur byter man en propp som är trasig?

”Plötsligt händer det!” – och då menar vi inte att du vinner på Triss…
Slutade diskmaskinen helt plötsligt fungera? Då har det med största sannolikhet, en propp gått sönder i ditt elskåp…

Att byta en propp är ett enkelt ingrepp och du behöver inte tillkalla en elektriker eller husvärd för ”reparationen”.

Detta behövs…
-Nya proppar
Så här går du tillväga…

1. Öppna ditt elskåp/proppskåp och leta upp den eller de säkringar som har gått sönder.
2. Börja med att kolla på säkringsschemat (du finner det i, eller i närheten av proppskåpet) för att hitta den propp som stämmer överens med det område/rum där strömmen har försvunnit.
Kolla i proppschemat efter rätt propp.
3. Vissa vitvaror (kyl/frys, tvättmaskin, spis och diskmaskin etc) kräver fler än en propp för att fungera. För att i detta fall kunna avgöra vilken eller vilka proppar som har ”gått”, kan man titta på proppens baksida (den som är synlig utåt).
Kolla om proppen hel
4. I centrum av proppen sitter en mindre metallplatta (kan vara färgad som i bilden). Om denna metallplatta har fallit bort så vet du att denna proppen är trasig
Ibland kan propparna vara trasiga även om inte den lilla plattan har fallit av. När detta skett kan man prova sig fram genom att byta ut säkringen en åt gången.
Så här byter du en propp…
5. Slå av huvudströmbrytaren (när du gör detta slås all ström av i Din bostad).
6. Skruva loss ”propphylsan” till den eller de proppar som är trasiga.
7. Beroende på strömkällan (kyl, spis etc) har propparna en viss Ampere (skrivs A). Genom att återigen kolla på proppschemat får du reda på vilken Ampere som skall användas för strömkällan.
Nästa gång du åker och handlar mat, passa även på att inhandla några kartonger med proppar så att du är förberedd den dagen en propp går.
Kartonger med proppar

Lycka till med proppbytet!